连云港市公共资源交易中心桌面见证项目询价采购需求

一、项目概况
本项目通过技术手段实时抓取评标室电脑终端的桌面完整画面、系统音频及设备输出声音信号，对桌面运行的所有操作界面、语音交互等全过程音视频数据进行同步采集。依托高清音视频编码器，采集电脑桌面 HDMI 音视频信号，编码器具备 HDMI 输入与环出接口，在采集画面的同时不影响电脑原有显示器正常显示，设备支持 H.265、H.264 双编码格式，输出标准 RTSP 音视频流，可同时供给安防平台实时预览以及网络硬盘录像机进行音视频实时录像存档。前端采集点位信号通过八口千兆交换机就近接入，所有接入交换机统一上联至千兆汇聚交换机，利用六类网线、HDMI 线缆等配套辅材完成布线传输，网络层面配置端口隔离、风暴控制等安全策略，有效抑制广播风暴，保障多路视频流稳定传输。存储采用 64 路网络硬盘录像机并搭配监控级硬盘，录像机通过 RTSP 协议拉取编码器输出的音视频流，按照预设录像策略完成不间断实时存储。编码器、网络硬盘录像机等全部前端与存储设备统一注册接入现有海康安防平台，实现多路桌面音视频的集中预览、历史录像回放、设备状态监测与统一运维管理。

本项目无需在电脑主机上安装采集软件，不占用电脑 CPU 及内存资源，对原有电脑业务运行无任何干扰；整套设备与现有安防平台具备良好兼容性，系统带宽、设备接入路数均预留充足冗余，能够长期稳定运行，项目包含设备上架、线路布设、IP 规划、参数配置、平台对接、系统联调在内的全部安装调试工作。

二、报价一览表
	序号
	商品名称
	型号、参数要求
	购买数量
	品牌

	1
	高清音视频编码器
	DS-6701HTH-2K-V2

1.支持1路HDMI高清输入；

2.支持1路HDMI高清输出；

3.支持H.265、H.264编码格式；

4.实时采集电脑桌面视频，并生成RTSP视频流地址供软件平台使用，同时提供给监控NVR存储设备，对音视频内容进行实时存档。
	78个
	海康威视

	2
	汇聚交换机
	DS-3E1526-S(C)
24个千兆电口,2个千兆光口  

线速转发、无阻塞设计

千兆网络接入设计

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳

尺寸：440.0 mm × 44.0 mm × 220.8 mm

重量：净重2.75 kg

毛重（含包装）3.01 kg

工作温度：0 °C~45 °C

工作湿度：5%~95%（无凝露）

存储温度：–40 °C~85 °C

存储湿度：5%~95%（无凝露）

安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）

供电方式：AC供电：100-240 V, 50 HZ, 0.7 A 

风扇：无风扇

整机功耗：≤ 24 W

浪涌防护：支持6 kV防浪涌

平均无故障工作时间（MTBF）：100000小时   

拨码开关：不支持 

端口：24个千兆电口,2个千兆光口

交换容量：68 Gbps

包转发率：50.59 Mpps

MAC地址容量：16 K

缓存：8.4 Mbits 

DHCP：支持DHCP Client

支持DHCP Snooping

Super IP：10.180.190.200

端口信息：支持端口速率配置

支持端口流控配置

支持端口使能配置

支持端口双工配置

支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计

光口自适应：光口25-26支持千兆/百兆自适应

DDM：支持DDM

端口隔离：支持端口隔离

端口限速：支持所有端口收、发方向限速

端口风暴控制：支持风暴控制

端口镜像：支持端口镜像

端口节能：支持802.3az（EEE）

VLAN：支持VLAN

链路聚合：支持静态链路聚合

红口：不支持

QoS：支持QoS

DSCP：支持DSCP

STP：支持STP

支持RSTP 

ERPS：支持ERPS

线缆检测：支持线缆检测

Ping工具：支持Ping工具

MAC地址表获取：支持MAC地址表获取

LLDP：支持LLDP

ACL：支持ACL

终端安全防护：支持终端安全防护

IPSG：支持IPSG

ARP网关防欺骗：支持ARP网关防欺骗

SSH：不支持

Telnet：支持Telnet 

管理平台：支持Web管理

支持海康互联APP管理

支持海康云商APP管理

支持4200客户端管理

支持SADP

SNMP：支持SNMPv1

支持SNMPv2c

系统维护：支持远程升级

支持默认参数恢复

支持日志查看

支持基本网络参数配置

拓扑展示：支持拓扑页面展示

设备状态告警：支持设备状态告警。
	1台
	海康威视

	3
	网络硬盘录像机
	型号:DS-8864N-R16/4K

64路H.265、H.264混合接入，输入带宽≥384Mbps，2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源，16盘位，单盘容量支持≥12T，2个千兆网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，报警IO：16进4出，最大支持≥24×1080P解码，支持H.265、H.264解码。
	2台
	海康威视

	4
	监控硬盘
	型号:6T

6T监控级硬盘，转速≥5400RPM，3.5英寸，SATA接口
	16块
	希捷

	5
	8口交换机
	型号:DS-3E0508-S
8个10/100/1000M电口，交换容量：16Gbps，包转发率：11.9Mpps
	22台
	海康威视

	6
	辅材
	六类网线、网络跳线、HDMI线等
	1套
	国产优质

	7
	安装调试
	接入现有海康威视iVMS-9000N-S5/C300安防平台统一管理
	1项
	


 预算总价：贰拾叁万柒仟元整（¥237000）
三、供应商资格要求

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；（详见附件）

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；（详见附件）

4.前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（详见附件）

四、其他要求

	序号
	要求类型
	要求内容
	是否必须响应

	1
	报价要求
	本项目报价须包含但不限于全部设备、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、网络布线、迁移费、调试费、产品使用培训费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）；报价含税；报价含运费。
	是

	2
	合同签订
	成交结果公告期限（1个工作日）结束后无异议的，连云港市公共资源交易中心与成交供应商签订采购合同。
合同签订后30个自然日内完成安装调试，达到预期效果。
	是

	3
	付款条件
	项目验收合格后，自收到发票之日起15日内，支付合同金额的100%。
	是

	4
	售后服务
	本项目将所有设备安装到采购人指定地点。

本项目质保三年，供应商需承诺提供质保函（见附件）。

质保期间成交供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内；对于采购方人为原因造成的故障，只收取维保成本费用。质保期内，如设备故障需要维修，成交供应商在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则提供同一档次的设备给采购人使用。
	是

	5
	★踏勘要求
	因本项目各区域涉及网络布线，为保证项目质量和报价合理性，供应商必须进行现场踏勘。 踏勘请提前联系，预约踏勘时间，踏勘时请携带授权委托书和有效身份证件。 踏勘地址：江苏省连云港市海州区凌州东路9号政务中心3号楼市公共资源交易中心3楼评标区 

现场踏勘时间：2026年10月21日 - 10月23日（下午2:30-5:30） 

踏勘联系人：李女士  联系电话：0518-85868193    

技术咨询：0518-85868181
	是


五、响应文件组成

1．法定代表人参加询价的，提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；授权委托人参加询价的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

2．营业执照复印件（加盖公章）；

3．报价清单（加盖公章）；

4．资格证明文件（加盖公章）；

5. 三年质保承诺函（加盖公章）；
6．采购响应方案（加盖公章）。

上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本2份，均需采用A4纸（图纸等除外）。响应文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。响应文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。

附件
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：连云港市公共资源交易中心
我方供应商名称参加连云港市公共资源交易中心桌面见证采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

附证明材料。
供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质保承诺函

致：连云港市公共资源交易中心
我方供应商名称参加连云港市公共资源交易中心桌面见证采购，我方承诺提供三年质保，质保期间我方承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内；对于采购方人为原因造成的故障，只收取维保成本费用。质保期内，如设备故障需要维修，成交供应商在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则提供同一档次的设备给采购人使用。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

